**尿道膀胱镜产品参数如下:**

1.用于尿道膀胱镜供尿道、膀胱疾病的检查、诊断和治疗用。

2、尿道膀胱镜配置 30°的内窥镜

2.1膀胱内窥镜

2.1.1 蓝宝石镜面，激光焊接工艺，可高温高压及低温等离子消毒。

2.1.2工作长度:≥302mm

2.1.3 视向角 30°，视场角≥60°

2.1.4 高透光度光纤，三种标准转换光缆接口，兼容各品牌冷光源

2.1.5 最大插入部外径中4.0mm。

3、膀胱镜规格:直径4mm

4、膀胱镜工作长度>302mm

5、膀胱镜有效景深范围:5mm-100mm

6、膀胱镜视场中心角分辨力≥3.34C/(°)

7、膀胱镜视场角≥65°

8、连接桥为单通道

9、鞘套及闭孔器规格:≤19.8Fr

10、软性手术钳规格:≤7FrX370mm

11、配置要求

11.1 30度内窥镜4根

11.2镜销及闭孔器4套

11.3 连接桥4个

11.4 软性剪刀1把

11.5 软性异物钳 5把

11.6软性活检钳2把

控制总价为：4.96万元